(DEVICE FILE: RH100-12000_4-SMD-NO_LEAD_12M - used for device: 'RH100-12.000_4-SMD-NO_LEAD_12 M')

PACKAGE '4-SMD-NO_LEAD'
CLASS IC
PINCOUNT 4

PINORDER 'RH100-12.000_4-SMD-NO_LEAD_12 M' 1 2 3 4
FUNCTION G1 'RH100-12.000_4-SMD-NO_LEAD_12 M' 1 2 3 4

PACKAGEPROP ALT_SYMBOLS '((4-SMD-No_Lead))'
PACKAGEPROP PART_NAME 'RH100-12.000'
PACKAGEPROP VALUE '12 MHz'

END
